运城银龙水务有限公司

2023年10月份出厂水水质8项检测指标汇总表

填表日期： 2023年10月26 日

|  |  |
| --- | --- |
|  项目单位结果采 样 地 点 | 樊村水厂 |
| 最大值 | 最小值 | 检测频率 | 检测次数 | 合格率（%） | 标准限值 |
| 1 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 每日一次 | 30 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.65 | 0.14 | 每日一次 | 30 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 每日一次 | 30 | 100 | 无异味、臭味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 每日一次 | 30 | 100 | 无 |
| 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | 6 | 每日一次 | 30 | 100 | 100 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 0 | 每日一次 | 30 | 100 | 不应检出 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.40 | 0.30 | 每日一次 | 30 | 100 | 0.3≤出厂水≤2 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 2.57 | 1.52 | 每日一次 | 30 | 100 | 3 |
| 备注：《城市供水水质标准》规定出厂水检测项目合格率为95%以上。 |

运城银龙水务有限公司

2023年10月份管网水水质7项检测指标汇总表

填表日期：2023年10月 26 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  项目单位结果采 样 地 点 | 锦绣花城 | 樊村 | 标准限值 |
| 最大值 | 最小值 | 检测次数 | 合格率（%） | 最大值 | 最小值 | 检测次数 | 合格率（%） |
| 1 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 3 | 100 | 5 | 5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.38 | 0.18 | 3 | 100 | 0.89 | 0.50 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 3 | 100 | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异味、臭味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 23 | 1 | 3 | 100 | 23 | 18 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 不应检出 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.10 | 0.05 | 3 | 100 | 0.10 | 0.05 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O₂计） | mg/L | 1.37 | 0.89 | 3 | 100 | 1.43 | 0.96 | 2 | 100 | 3 |
| 备注：1、《城市供水水质标准》规定管网水检测项目合格率为95%以上。2、管网水采样点：供水区域共分布26个采样点（城区管网15个采样点，农村管网11个采样点），每月每个点至少采样2次。 |