运城银龙水务有限公司

2024年4月份出厂水水质8项检测指标汇总表

填表日期： 2024年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 樊村水厂 | | | | | |
| 最大值 | 最小值 | 检测频率 | 检测次数 | 合格率（%） | 标准限值 |
| 1 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 每日一次 | 31 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.63 | 0.10 | 每日一次 | 31 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 每日一次 | 31 | 100 | 无异味、臭味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 每日一次 | 31 | 100 | 无 |
| 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 12 | 6 | 每日一次 | 31 | 100 | 100 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 0 | 每日一次 | 31 | 100 | 不应检出 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.40 | 0.30 | 每日一次 | 31 | 100 | 0.3≤出厂水≤2 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.83 | 1.25 | 每日一次 | 31 | 100 | 3 |
| 备注：《城市供水水质标准》规定出厂水检测项目合格率为95%以上。 | | | | | | | | |

运城银龙水务有限公司

2024年4月份管网水水质7项检测指标汇总表

填表日期：2024年4月 27 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  单位  结果  采 样 地 点 | | | 马鞍桥 | | | | 三五处 | | | | 标准限值 |
| 最大值 | 最小值 | 检测  次数 | 合格率  （%） | 最大值 | 最小值 | 检测  次数 | 合格率（%） |
| 1 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 3 | 100 | 5 | 5 | 3 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.74 | 0.12 | 3 | 100 | 0.48 | 0.25 | 3 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 3 | 100 | 无 | 无 | 3 | 100 | 无异味、臭味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 8 | 2 | 3 | 100 | 3 | 2 | 3 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 不应检出 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.10 | 0.05 | 3 | 100 | 0.20 | 0.20 | 3 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.95 | 0.63 | 3 | 100 | 0.80 | 0.94 | 3 | 100 | 3 |
| 备注：1、《城市供水水质标准》规定管网水检测项目合格率为95%以上。  2、管网水采样点：供水区域共分布26个采样点（城区管网15个采样点，农村管网11个采样点），每月每个点至少采样2次。 | | | | | | | | | | | |